Dagelijkse heftruckcontrole
Checklist voor gebruik, in te vullen voor het eerste gebruik van elke dienst
Controleer elk punt voor gebruik. Is een punt niet in orde en raakt het de veiligheid, gebruik de heftruck dan niet: markeer hem als defect en meld het bij je leidinggevende. Volg de handleiding van de fabrikant en je eigen procedures; dit sjabloon is een startpunt. Digitale versie met foto's, verplichte controles en een historie per heftruck: https://workinstruction.app/nl/logistiek
	Datum en dienst
	

	Heftrucknummer / type
	

	Stand urenteller
	

	Naam bestuurder
	



Visuele controle (heftruck uit)
	Nr.
	Controlepunt
	In orde
	Niet in orde
	Opmerking / gebrek

	1
	Geen zichtbare schade aan chassis, veiligheidsdak of lastrooster
	
	
	

	2
	Geen lekkage van olie, hydrauliekolie, koelvloeistof of brandstof onder de heftruck
	
	
	

	3
	Banden en wielen in goede staat, geen sneden, vreemde voorwerpen of losse wielmoeren
	
	
	

	4
	Vorken recht, geen scheuren, borgpennen aanwezig
	
	
	

	5
	Mast, kettingen en slangen: geen schade, slijtage of losse onderdelen
	
	
	

	6
	Typeplaat en waarschuwingsstickers aanwezig en leesbaar
	
	
	



Vloeistoffen en energie
	Nr.
	Controlepunt
	In orde
	Niet in orde
	Opmerking / gebrek

	7
	Motorolie en hydrauliekolie op het juiste niveau
	
	
	

	8
	Accu geladen, kabels en stekker onbeschadigd, accu vastgezet (elektrisch)
	
	
	

	9
	Gasfles vastgezet, kraan en slang lekvrij (lpg)
	
	
	

	10
	Voldoende brandstof (diesel / benzine)
	
	
	



Functionele controle (heftruck aan)
	Nr.
	Controlepunt
	In orde
	Niet in orde
	Opmerking / gebrek

	11
	Stoel en veiligheidsgordel werken en zijn onbeschadigd
	
	
	

	12
	Claxon werkt
	
	
	

	13
	Verlichting, zwaailamp en achteruitrijsignaal werken
	
	
	

	14
	Bedrijfsrem en parkeerrem werken
	
	
	

	15
	Besturing werkt soepel zonder overmatige speling
	
	
	

	16
	Heffen, dalen en kantelen gaan soepel, geen vreemd geluid
	
	
	

	17
	Instrumenten en waarschuwingslampjes tonen geen storing
	
	
	



Resultaat en aftekenen
	Heftruck veilig te gebruiken (ja / nee)
	

	Gebreken gemeld aan
	

	Handtekening bestuurder
	



Sjabloon van Work Instruction App – workinstruction.app/nl/ – gratis te gebruiken en aan te passen.
